Надежный аудиоинтерфейс с 2 входами, 4 выходами и питанием по USB для Macintosh и Windows, оснащенный двумя микрофонными предусилителями Focusrite с фантомным питанием.
Scarlett 2i4, наряду с популярным 2i2 и другими продуктами, принадлежит к последнему поколению звуковых USB-интерфейсов от компании Focusrite. Этот интерфейс с 2 входами и 4 выходами сочетает доступную цену, кросс-платформную совместимость, богатые функциональные возможности и лучшее качество звучания в своем классе. Это великолепный выбор как для музыканта, так и для DJ в элегантном и прочном цельном корпусе из анодированного алюминия.

Scarlett 2i4 —идеальный выбор для музыканта. Это — два первоклассных микрофонно-линейно-инструментальных предусилителя Focusrite с универсальными разъемами XLR/TRS на лицевой панели, профессионального уровня АЦ-/ЦА-преобразователи с частотой 96 кГц и разрядностью 24 бит, а также высочайшее качество передачи звука по всему аудиотракту.

Фантомное питание +48 В позволяет использовать высококачественные конденсаторные микрофоны, что делает Scarlett 2i4 оптимальным выбором для записи гитары и вокала, или, например, стереозаписи фортепиано. Музыканты оценят режим прямого мониторинга, который полностью устраняет задержку по входу/выходу звукозаписывающей программы. Исполнители смогут записываться в реальном времени, контролируя себя через мониторы с нулевой задержкой — в особенности удобен специальный регулятор для быстрого плавного переключения между прямым мониторингом и воспроизведением звукозаписывающей программы. 
Подобно другим интерфейсам из серии Scarlett, данный прибор оборудован инновационным светодиодным индикатором “signal halo”, который расположен вокруг регулятора и показывает наличие сигнала в канале (зеленый цвет) и перегрузку по входу (красный цвет), в то время как серебристый регулятор громкости большого диаметра обеспечивает полноценное и точное управление уровнем сигнала на мониторах, занимаетесь ли вы сведением музыкального проекта или просто прослушиваете отдельные треки — уровень громкости всегда будет у вас под контролем.

Рядом с двумя предусилителями Focusrite расположены четыре выхода на разъемах RCA, причем два из них продублированы на симметричных разъемах TRS. Это, в сочетании с выходом на наушники с высоким уровнем громкости и гибким мониторингом, делает Scarlett 2i4 идеальным выбором для «цифровых» DJ. Скоммутируйте выходы 1 & 2 с активными колонками и используйте выходы 3 & 4 для предварительного контроля, или же просто подключите все четыре выхода к микшеру. Качество установленного преобразователя гарантирует просто потрясающий звук с компьютера. Переключатель A/B служит для переключения мониторинга любой из двух выходных стереопар на наушники — не правда ли, это именно то, о чем мечтает любой DJ?

Scarlett 2i4 также оборудован входом и выходом MIDI, что позволяет записывать музыку и управляющие данные с MIDI-клавиатур и контроллеров, а также воспроизводить MIDI-записи через музыкальные инструменты и звуковые модули и тут же записывать их через TRS-входы Scarlett 2i4.

В комплект поставки Scarlett 2i4 входит восхитительный набор программных инструментов, позволяющих сразу же приступить к обработке музыкальных записей. В последнюю версию пакета Focusrite Scarlett Plug-in Suite включены VST-/AU-/RTAS-плагины Compressor, Reverb, Gate и EQ. Также в комплект поставки входит набор Focusrite Xcite+ с программой для создания музыки Ableton Live Lite, программный синтезатор Novation Bass Station и более 1 Гб бесплатных сэмплов от компании Loopmasters.

Scarlett 2i4 обеспечивает высококачественный звук формата 24 бит/96 кГц для любых компьютеров Macintosh и Windows, оборудованных портом USB 2.0, причем питание прибора осуществляется по шине USB. Для того чтобы приступить к работе, просто возьмите USB-кабель из комплекта поставки и подключите Scarlett 2i4 к компьютеру.
Ключевые особенности:
    Два высококачественных предусилителя Focusrite
    Цельный корпус из анодированного алюминия
    Светодиодные сигнальные индикаторы (зеленый цвет — нормальный сигнал, красный — перегрузка)
    Высококачественный USB-аудиоинтерфейс формата 24-бит/96 кГц
    Динамический диапазон записи/воспроизведения > 105 дБ
    Регулятор Mixer для прямого мониторинга (уровень микса между прямым сигналом и воспроизведением со звукозаписывающей программы)
    Питание по шине USB
    Два комбо-входа Neutrik
    Выходы TRS (1 & 2) и RCA (1-4) на тыльной панели
    Вход и выход MIDI
    Усилитель для наушников с отдельным регулятором громкости
    Переключатель источника сигнала для наушников, позволяющий выбрать любую пару выходов для контроля
    Отключаемое фантомное питание
    Переключение чувствительности -10 дБ на всех входах
    Большой регулятор громкости мониторов
Системные требования
Mac: Mac OS 10.7 или более поздние версии
Windows: Windows 7 (32bit, 64bit) и Windows 8 (32bit, 64bit)
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