**Технические характеристики:**

Модель: Behringer EUROLIVE B215D  
Выходная мощность  
    НЧ-усилитель (RMS): 280 W / 8 Ohm  
    НЧ-усилитель (Peak): 450 W / 8 Ohm  
    ВЧ-усилитель (RMS): 65 W / 8 Ohm  
    ВЧ-усилитель (Peak): 100 W / 8 Ohm  
Динамики  
    НЧ: 15"  
    ВЧ: 1.35" (с алюминиевой диафрагмой)  
Аудиовходы  
    XLR (серво-балансный)  
        Входная чувствительность: от -40dB до +4dB  
        Входное сопротивление: 20 kOhm  
    1/4" TRS (серво-балансный)  
        Входная чувствительность: от -40dB до +4dB  
        Входное сопротивление: 20 kOhm  
    Регулятор уровня  
        Диапазон регулировки: от минус бесконечности до +30dB  
        Макс. входной уровень: +22dBu  
Выход Link  
    Разъем: 1 x XLR  
Системные характеристики  
    Частотный диапазон: 65 Hz - 20 kHz  
    Частота раздела кросовера: 1.9 kHz  
    Макс. уровень звукового давления: 126 dB (1 m)  
    Тип лимитера: оптический  
    Динамический эквалайзер: управляемый процессором  
Эквалайзер  
    НЧ: +/-15 dB (80 Hz)  
    ВЧ: +/-15 dB (12 kHz)  
Источник питания: 230 V~, 50 Hz  
Потребляемая мощность: макс. 600 W  
Размеры (В х Ш х Г): 690 х 440 х 335 мм  
Вес: 20.54 кг