Управление педалью осуществляется при помощи:

MOD - добавьте хорус (от нуля до середины) и расстрой нот (от середины до максимума)

TONE - смягчает повторы на минимуме подобно аналоговому дилею и максимально честно передаёт сигнал на максимуме

TIME - максимальное время задержки 1 секунда

F.B. - от одного повтора на минимуме до практически бесконечного числа повторов на максимуме

MIX - добавьте больше эффекта или больше необработанного звука

LEVEL - установите сигнал громче или тише, чем bypass. Отличный способ поднять громкость на соло!

Технические характеристики:

Входное сопротивление 1МОм

Чувствительность Ном. -10dB (250mB)/Макс. +4dB (1B)

Выходное сопротивление 1 кОм

Уровень выходного сигнала Макс. +8dB (2B)

Максимальное время задержки 1 с

Диапазон изменения кол-ва повторений 1-бесконечность

задержанного сигнала

Элекетропитание Батарея 6F22

Напряжение питания DC 9V...12V

Ток потребления 36 мА (при Un=9B)

 30 мА (при Uп=12B)

Габариты/Вес

Габариты NETTO (ШxВxГ). 114x55x74 мм.

Масса NETTO (Без батареи питания) 0,28 кг.

Габариты GROSS (ШxВxГ). Прибл. 128х55х74 мм.

Габариты GROSS (без батареи питания) Прибл. 0,32 кг.