**Сила и красота - сложный дизайн и мощный звук**

При разработке MSR400 элегантности дизайна и мощности звука уделялось особое внимание. В результате появилась система, сочетающая изысканный внешний вид с благородством звучания, которая может украсить любое шоу или концерт с живым звуком.

**400 Вт невероятной двойной мощи**

В колонках MSR400 используется 2-полосная система с двумя усилителями, каждый из которых отвечает за НЧ- и ВЧ-динамик соответственно. 12-дюймовый конический НЧ-динамик и 1,75-дюймовый рупорный ВЧ-динамик обеспечивают общую мощность в 400 Вт (НЧ: 300 Вт, ВЧ: пиковая 100 Вт и длительная мощность 300 Вт).

**Входы для самых разных источников**

В колонках MSR400 используются три входных разъема: XLR-3-31, XLR-3-32 и стереоразъемы. Все входы сбалансированы и подключены параллельно. Диапазон входного уровня - от -36 дБ до +4 дБ, что позволяет консоли MSR400 принимать выходные сигналы от микшера и других устройств, таких как микрофоны, синтезаторы и другие электронные музыкальные инструменты. В секции управления расположены регуляторы уровня и 2-полосный эквалайзер, поэтому можно оптимально настроить параметры системы в соответствии с типом источника.

**Множество вариантов крепления**

Активные колонки MSR400 можно крепить и размещать самыми различными способами. Ее можно поставить вертикально на полу и использовать как монитор или закрепить на стойке для колонок, чтобы улучшить слышимость. На верхней стороне колонки размещены 8 мм отверстия с резьбой, который можно использовать для крепления на стене и потолке.

**Индикатор пика сигнала для визуального мониторинга уровня**

Помимо зеленого индикатора, который загорается при включении питания, в колонках используется пиковый индикатор, который загорается красным цветом при возникновении перегруза. Это позволяет визуально следить за перегрузом на входе и своевременно изменять входной уровень.