**Технические характеристики**

**Спецификации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Клавиатура** | **Количество клавиш** | | 88 |
| **Работа клавиатуры** | | Трехсенсорная молоточковая клавиатура II поколения |
| **Поверхность клавиатуры** | | Клавиши под слоновую кость и черное дерево |
| **С чувствительностью к касанию** | | 3 уровня чувствительности, откл. |
| **Тембры** | **Полифония (максимальная)** | | 256 |
| **Количество встроенных тембров** | | 250 встроенных тембров |
|  | **Звуковой процессор** | Многомерный источник звукового морфинга AiR |
| **Стерео-семплированные фортепианные тембры** | Да |  |
| **Наложение тембров / Разделение клавиатуры** | | Да/Да |
| **Симулятор** | **Чувствительность молоточка** | | Да (4 уровня) |
| **Струнный резонанс** | | Да (4 уровня) |
| **Демпферный резонанс** | | Да (4 уровня) |
| **Имитация положения крышки рояля** | | Да (4 уровня) |
| **Туше контроллер** | | Да |
| **Цифровые эффекты** | **Виды** | **Реверберация** | 4 |
| **Хорус** | 4 |
| **яркость** | Да (-3 ~ 0 ~ 3) |
| **DSP** | Да (преустановлено для некоторых тембров) |
| **Стили авто аккомпанемента** | **Количесто встроенных стилей** | | 180 |
| **Установки в одно касание** | | 180 |
| **Пользовательские стили (редактор стилей)** | | 10 |
| **Композиции** | **Количество встроенных композиций** | | 60 (музыкальная библиотека) песен |
| **Демо композиции** | | 6 |
| **Загрузка песен (пользовательские композиции)** | | 10 композиций (макс.) примерно до 320 Кб/композиция |
| **Дополнительные возможности** | **Открывающаяся верхняя крышка** | | Да |
| **Функция обучения** | | Вкл./выкл. партии |
|  | **Выбор партии обучения** | Правая рука, левая рука |
| **Записывающее устройство** | | 17 дорожек (1 системная + 16 соло) 5 композиций, возможность переписывать отдельные эпизоды |
|  | **Примерная емкость данных** | Примерно до 10 000 нот на песню (для всех дорожек) |
| **Аудиозапись/воспроизведение** | | Макс. 99 песен приблизительно 25 мин/песня (44.1kHz WAV Формат) |
| **Функция** | | Да |
| **Октавный перенос** | | ±2 октавы |
| **метроном** | | Ударов в такте : 0,2,3,4,5,6. Темп: от 20 до 255, быстрый ввод |
| **Педали** | | 3 встроенные педали (дампер, софт, состенуто) |
|  | **Функция полупедали демпфера** | Есть (плавное распознавание) |
| **Транспонирование** | | 2 октавы (-12 полутонов ~ 0 ~ +12 полутонов) |
| **Подстройка звука** | | A4 = 415.5 Гц ~ 440.0 Гц ~ 465.9 Гц |
| **Настройка звукоряда** | **Количество готовых строев** | 17 |
| **Колесо Pitch Bend** | | - |
| **Блокировка операций** | | Да |
| **Дисплей** |  | ЖК дисплей с подсветкой |  |
| **MIDI** |  | Да (совместим со стандартом GM 1) |  |
| **Подключения и хранение данных** |  | **Наушники** | 2, стандартный стерео джек |
| **Педаль** | - |  |
| **Подключение блока из 3-х педалей** | - |  |
| **Линейный выход** | 2 (левый/моно, правый), стандартный джек |  |
| **Линейный вход** | 2 (левый/моно, правый), стандартный джек |  |
| **MIDI** | Вход/Выход |  |
| **порт USB** | Да |  |
| **USB flash порт** | Да |  |
| **Акустическая система и усилители** | **Динамики** | **Размер** | 16 см х 2,5 см х 2 |
| **2-х полосная, 4 динамика** | Да |
| **Усиление** | | 30 Вт + 30 Вт |
| **Размер** | **Габариты (ш х г х в)** | | 1 377 х 427 х 911 мм (при закрытой крышке, без пюпитра) |
| **(с опциональной стойкой)** | | [ - ] |
| **Вес** | **Вес** | | 50.2 кг |
| **(с опциональной стойкой)** | | [ - ] |
| **Дополнительное оборудование** | **Аксессуары в комплекте** | | Адаптер питания (AD-E24500LW), пюпитр, нотная тетрадь, крючок д/наушников |