Встроенный микшер характеризуется ультра низким уровнем шума, высокочастотным микрофонным предусилителем и двумя входами, которые принимают фактически любые mic/line сигналы. Если необходим больший охват используйте удобный Link выход XLR разъем для дополнения других активных акустических систем.   
В эту 1000 Вт систему включен запатентованный DSP (цифровой процессор) с двух полосным эквалайзером, активным кроссовером, ограничителями с двойной защитой и корректированием, гарантирующие очень низкий уровень искажения. LF и НF преобразователи разработаны специально для каждого применения. B112MP3 имеет массивный низ, отчетливую середину и кристально чистый верх.   
Благодаря трапециевидной форме B112MP3 подходит для широкого применения. Ее можно устанавливать на стандартные стойки, размещать вертикально наверху сабвуфера или положить на бок для использования как сценичных мониторов. Подключать очень просто, потребуется только XLR или 1/4" кабель и питание. Дополнительные колонки могут быть подключены через XLR Link выход (джек) на задней панели.

* Мощная двухполосная акустическая система для живого применения и воспроизведения
* Ультра компактная и легковесная система предоставляет превосходный звук даже при чрезмерном уровне звукового давления
* Включен МР3 плеер для проигрывания аудио файлов через USB
* Готовность приема беспроводных систем
* 2 канальный микшер с Mic/Line входами, управлением громкостью и светодиодами
* 2 полосный эквалайзер плюс встроенный звуковой процессор
* Технология Class-D усилителя
* Мощный 12'' динамик обеспечивает невероятно глубокий бас и акустическую силу
* 1,35'' динамик с алюминиевой диафрагмой для необыкновенных высоких частот
* Дополнительный Line выход позволяет подключать дополнительные акустические системы
* Трапециевидный дизайн позволяет по-разному размещать: на стандартную 35 мм стойку или как напольный монитор
* Удобная форма ручек для легкой переноски и установки
* Высококачественные компоненты и прочная конструкция гарантируют долгий срок службы