**Технические характеристики:**

* Выходная мощность (музыкальная) 400Вт
* Частотный диапазон 40Гц-18кГц
* Макс. SPL 122dB
* Частота раздела кроссовера 2.5кГц
* Усилитель ВЧ 100Вт
* Усилитель НЧ 300Вт
* НЧ динамик 15" литая ходовая часть
* ВЧ драйвер 1.75" диафрагма
* Номанальная дисперсия (горизонтальная) 90 градусов
* Номинальная дисперсия (вертикальная) 60 градусов
* Входные/выходные разъемы Балансный XLR «мама», XLR «папа» (линк)
* Требования к питанию 230В ± 10% ~50/60Гц
* Селектор напряжения 115В ± 10% ~50/60Гц
* Эквалайзер ВЧ (±15dB)12.5Гц
* Эквалайзер СЧ(±12dB)2.5Гц
* Эквалайзер НЧ(±15dB)60Гц
* Габариты: Ширина 365мм Высота 720мм Глубина 495мм
* Вес: Нетто 25 кг, Брутто 30 кг