**Спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Клавиатура | 88 клавиш, 3-х сенсорная полновзвешенная молоточковая клавиатура (поверхность имитирует слоновую кость) |
| Чувствительность клавиатуры | 3 уровня, выкл. |
| Звуковой процессор | Многомерный источник звукового морфинга AiR |
| Максимальная полифония | 256 |
| Тембры | 18 встроенных тембров: 10 вариантов рояля\фортепиано, 4 электропиано, 2 органа, струнные,бас |
| Наложение тембров\разделение клавиатуры | Наложение (исключая басовый тембр) Разделение (только басовый тембр) |
| Цифровые эффекты | Эмулятор акустических пространств (N.Y. CLUB, SCORING STAGE, DUTCH CHURCH, STANDARD HALL, OPERA HALL VIENNESE HALL, L.A. HALL, BERLIN HALL, FRENCH CATHEDRAL, BRITISH STADIUM ) хорус (4 вида), яркость (от -3 до +3), DSP (предустановлены для некоторых тембров) |
| Встроенные композиции | 60 (музыкальная библиотека) |
| Загрузка композиций | макс. 10 композиций, прим. 90кб каждая |
| Функция обучения | Включение\отключение партий (правая\левая) |
| Метроном | Ударов в такте 0,2,3,4,5,6 (темп от 20 до 255) |
| Рекордер | (MIDI) 2 дорожки х 1 композиция, макс. 5000 нот, запись и воспроизведение в реальном времени (Аудио запись) до 99 композиций, не более 25 мин. каждая в формате Wav 44.1кГц |
| Дополнительные возможности | * 3 кнопки прямого доступа тембра рояля (Concert, Modern, Jazz) * Сдвижная крышка клавиатуры * Авто отключение: прим. через 4 часа * Функция "Дуэт" * Октавный перенос (+\- 2 октавы) |
| Транспонирование | 2 октавы (от -12 полутонов до +12 полутонов) |
| Подстройка | A4 = 415.5 Гц ~ 440.0 Гц ~ 465.9 Гц |
| Педали | 3 педали (демпфер, софт, состенуто) \*демпфер - плавное распознавание |
| MIDI | Этот инструмент не оснащается MIDI портом. Все MIDI операции с компьтером происходят через USB порт |
| Акустическая система | 12 см x 2, 5 см × 2 (2-х полосные 4 динамика) |
| Выходная мощность | 20 Вт + 20 Вт |
| Разъемы | * Наушники х 2 (стандартный стерео jack) * Линейный выход (лев\моно, прав) * USB: тип А, тип В * Внешнее питание (24 В DC)   \* USB кабель (тип А-В) для подключения к компьютеру |
| Подключение питания | AC адаптер: AD-E24250LW |
| Габариты (Ш х Г х В) | 1,367 x 299 x 837 мм (с закрытой верхней крышкой) (без пюпитра) |
| Вес | 35.5 кг (без пюпитра) |
| Окраска | Натуральный дуб |
| Аксессуары в комплекте | AC адаптер (AD-E24250LW), нотная тетрадь, пюпитр, держатель д\наушников |
| EAN код |  |