**Технические характеристики A 115A**

|  |  |
| --- | --- |
| Акустический кабинет | Активный полнодиапазоный |
| Компоненты | Титановый компрессионный драйвер 1,5"  НЧ-динамик 15" |
| Максимальная выходная мощность усилителя, IHF-A | 500 Вт, |
| Усилитель | класс D |
| Расчетная мощность усилителя RMS | 420 Вт |
| Максимальный уровень SPL (1 Вт / 1 м) | 124 дБ |
| Частотный диапазон (-10 дБ) | 55 Гц – 17 кГц |
| Угол раскрытия (Г х В) | 90° х 50° |
| Аудио-вход (LINE 1 или MIC/LINE 2) | комбинированный разъем XLR и 1/4“ TRS |
| Аудио-вход(AUX) | стерео-RCA, несимметричный |
| Аудио-выход(LINK OUTPUT) | XLR, симметричный |
| Цифровая обработка сигнала (DSP) | 28/56-бит, 48 кГц |
| Частота кроссовера | 1,7 кГц |
| Масса, кг | 22,5 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 708 х 432 х 382 |