**Технические характеристики**

• Принцип преобразования – мембрана 16 мм, конденсаторный;
• Направленность – квадратичная;
• Подключение осуществляется через разъем с золотым покрытием XLR;
• Частота – 20 Гц-20кГц;
• Нижняя черта – 10Дб;
• Потребляемая энергия – 3мА;
• Вес- 90 грамм каждый;
• Диаметр – 20 мм;
• Длина составляет 94 мм.

**Диаграмма направленности:**



**Амплитудно-частотная характеристика:**

