**Технические характеристики модели NADY TCM 1150**

|  |  |
| --- | --- |
| Вид | студийный ламповый микрофон |
| Тип | конденсаторный |
| Направленность | кардиоида, круг, восьмерка, промежуточные комбинации (всего 9 различных диаграмм) |
| Диапазон частот | 20 Гц - 20 кГц |
| Сопротивление | 200 Ом |
| Чувствительность | -36dBV +/-2dBV (0dBV=1V/Pa) |
| Максимальное акустическое давление | 134 дБ |
| Комплектация | усилитель-коммутатор TMPS-2, 7-pin XLR кабель (10 m), SSM-1150 подвес, FW-1150 ветрозащита, кейс |
| Размеры | D-46мм, высота -240мм, в упаковке 280 x 95 x 405мм |
| Вес | 860г (брутто 4,6 кг) |
| Дополнительно | Микрофонный предварительный усилитель с лампой 6072 (классическая 12АТ7) |