**Технические характеристики модели NADY TCM 1150**

|  |  |
| --- | --- |
| Вид  |  студийный ламповый микрофон |
| Тип |  конденсаторный |
| Направленность   |  кардиоида, круг, восьмерка, промежуточные комбинации (всего 9 различных диаграмм) |
| Диапазон частот  |  20 Гц - 20 кГц |
| Сопротивление  |  200 Ом |
| Чувствительность  |  -36dBV +/-2dBV (0dBV=1V/Pa) |
| Максимальное акустическое давление  |  134 дБ |
| Комплектация  |  усилитель-коммутатор TMPS-2, 7-pin XLR кабель (10 m), SSM-1150 подвес, FW-1150 ветрозащита, кейс |
| Размеры  | D-46мм, высота -240мм, в упаковке 280 x 95 x 405мм |
| Вес  | 860г (брутто 4,6 кг) |
| Дополнительно  |  Микрофонный предварительный усилитель с лампой 6072 (классическая 12АТ7) |