**Технические характеристики комплекта микрофонов Behringer C-4**

**Основные особенности:**

* Тип устройства: комплект микрофонов, два микрофона С-4? двойная планка для установки пары микрофонов;
* Тип: микрофон студийный, конденсаторный;
* В комплекте поставки: два специально подобранных микрофона С-4;
* Спецификация: вокал, акустические музыкальные инструменты, overhhed-микрофон;
* Направленность микрофона: кардиоидная;
* Диаметр диафрагмы: 16 мм.

**Спецификация электроники:**

* Диапазон воспроизводимых частот: от 20 Гц до 20 кГц.;
* Максимальный уровень звукового давления (1 проц. THD, 1kHz): 136 dB.;
* Чувствительность (1kHz): -38 dBV (0 dBV = 1 V/Pa);
* Аттенюатор уровня: -10 dB (отключаемый);
* Обрезной фильтр НЧ: 6 dB/oct., 120 Hz (отключаемый);
* Номинальное сопротивление: 75 Ohm;
* Сопротивление нагрузки: > 1 kOhm

**Дополнительные характеристики:**

* Светодиодный индикатор фантомного питания: да;
* Питание микрофона: источник фантомного питания (+48 В);
* Потребляемый ток: 3 мА;
* Коммутация: позолоченный разъем XLR (3-pin);
* Габаритные размеры:
* Диаметр корпуса: 23 мм.;
* Длина корпуса: 94 мм.;
* Вес: 600 грамм;
* Цвет: черный матовый