AMT Electronics V1 – одноканальный гитарный предусилитель построенный по фирменной технологии AMT Electronics аналогового моделирования физических процессов, происходящих в ламповых усилителях. В основу V1 легла схема легендарного усилителя VOX AC30. Он может зучать как чисто, так и c характрным для усилителей VOX лёгким перегрузом.

* AMT Electronics V1 (как и F1) поставляется с сетевым адапетром на 12В (в отличии от других преампов этой серии) и имеет встроенный разветвитель на 3 разъёма для подключения внешних гитарных эффектов или преампов LA серии, питающихся от 12В.
* AMT Electronics V1 является основной для формирования многоканального предусилителя. В самом простом случае можно собрать двухканальный предусилитель, подключив второй преамп (например, AMT Electronics E1) через разъёмы CH.SEND и CH.RETURN. Таким образом вы можете переключаться между чистым каналом F1 и перегруженным каналом E1 при помощи ножного переключателя на V1. Если докупить переключатель каналов AMT Electronics TS-2, то можно собрать трёхканальный предусилитель и т.д.
* AMT Electronics V1 имеет разъёмы FX SEND/FX RETURN для подключения внешних гитарных эффектов (ревер,дилей, хорус, флэнжер, фейзер и т.п.)
* Помимо подключения V1 в гитарный усилитель мощности (Power Amp или вход Return петли эффектов комбика), вы можете подключать его «в линию», в пульт, переключив F1 в режим CAB.SIM. – эмуляции гитарного кабинета.
* Трёхполосный эквалайзер, гейн, выходной уровень преампа V1 и мастер уровень всего сигнала (актуально, если вы используете V1 как основу для многоканального преампа) позволяют вам настроить звук практически в любых условиях.