AMT Electronics SS-30 - новейшая разработка инженеров АМТ, полностью оригинальный 3х-канальный гитарный предусилитель, использующий усовершенствованную технологию моделирования лампового перегруза на полевых транзисторах (JFET-моделирование), имеющий очень гибкие настройки и позволяющий настроить звук практически для любого стиля музыки. Прибор предоставляет возможность одновременного и раздельного использования двух выходов: в линию Mix консоли и в разрыв усилителя (RETURN).

AMT SS-30 JFET гитарный предусилитель

* формат корпуса как у AMT SS-11, AMT Bass Crunch BC-1.
* питание от 2 батарей 9В 6F22 или от внешнего адаптера DC 18 Вольт
* быстрая и удобная смена батарей без использования отвертки
* потребление от 6 мА до 8 мА
* 3 канала: Clean, Crunch, Lead
* Последовательная петля эффектов FX Loop
* отдельный выход на эмулятор кабинета
* джек 3,5мм для управления внешними MIDI-устройствами через AMT FS-2MIDI

Для подключения внешних педалей эффектов предусмотрена последовательная петля FX. Подключив в специальный разъем внешний MIDI-преобразователь (такой, как AMT FS-2MIDI), прибор может работать совместно с внешними MIDI-устройствами.

AMT SS-30 имеет низкое энергопотребление от внешнего адаптера 18 Вольт или двух 9-вольтовых батарей.