**Технические характеристики:**

Линейный вход
    Разъемы: 2 х RCA
    Входное сопротивление: 27 kOhm
    Макс. входной уровень: 2 dBV
Линейный выход
    Разъемы: 2 х RCA
    Выходное сопротивление: 400 Ohm
    Макс. входной уровень: 2 dBV
Выход для наушников
    Разъем: 1/8" TRS (стерео)
    Входное сопротивление: 50 Ohm
    Макс. входной уровень: -2 dBu, 2 x 3.7 mV (100 Ohm)
Цифровой выход
    Формат: S/PDIF
    Разъем: Toslink (оптический)
Порт USB: type A
Цифровое преобразование
    Конверторы: 16-bit
    Частота дискретизации: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
Диапазон воспроизводимых частот (+/-1 dB)
    44.1 kHz: 10 Hz - 20 kHz
    48 kHz: 10 Hz - 22 kHz
Коэффициент нелинейных искажений: 0.05% typ. (-10 dBV, 1 kHz)
Взаимопроникновение каналов: -77 dB (0 dBV, 1 kHz)
Соотношение сигнал-шум
    АЦП: 89 dB typ. (1 kHz, A-weighted)
    ЦАП: 96 dB typ. (1 kHz, A-weighted)
Источник питания: USB (5 V, 100 мкА max)
Размеры (В х Ш х Г): 22 х 88 х 60 мм
Вес: 0.12 кг

**Системные требования**

**Mac:** Mac OS 10.5 или более поздние версии
**Windows:** Windows XP + более поздние версии

**Пример использования:**

