**Технические характеристики:**
Линейные входы
    тип: 1/4" моно вход Jack
    мин. входное сопротивление: 4.7 kOhm
    макс. входной уровень: +16 dBu
Выход
    тип: 1/4" моно выход Jack
    выходное сопротивление: 80 Ohm
    макс. выходной уровень: +16 dBu
Источник питания: 12 V/150 mA (внешний сетевой адаптер)
Размеры (В х Ш х Г): 46.5 х 103.6 х 57.2 мм
Вес: 0.38 кг