**Технические характеристики:**  
Линейные входы  
    тип: 1/4" моно вход Jack  
    мин. входное сопротивление: 4.7 kOhm  
    макс. входной уровень: +16 dBu  
Выход  
    тип: 1/4" моно выход Jack  
    выходное сопротивление: 80 Ohm  
    макс. выходной уровень: +16 dBu  
Источник питания: 12 V/150 mA (внешний сетевой адаптер)  
Размеры (В х Ш х Г): 46.5 х 103.6 х 57.2 мм  
Вес: 0.38 кг