Размер ВЧ

1 "

Размер НЧ

5 "

Вид

Активные

Мониторинг

Ближнее поле

Мощность

40 Вт

Диапазон воспроизводимых частот

55-22000 Гц

Максимальное звуковое давление

101 дБ

Разъемы

1 х XLR / 1/4"

Материалы

Пластик

Дополнительные характеристики

НЧ/ВЧ коррекция
Офомление бас-рефлекс

Размеры

28.7 x 17.8 x 21.7 см

Вес

6.7 кг