**Технические характеристики контроллера M-Audio Axiom Mark II 61 USB MIDI**

Спецификация контроллера : USB – MIDI контроллер.
Материал корпуса : ударопрочный пластик.
Особенности строения\конструкции : наклонная верхняя панель удобна при любом уровне освещения.

Спецификация клавиш :
- Общее количество клавиш : 61 клавиша;
- Чувствительность клавиатуры : чувствительность к скорости нажатия;
- Особенности : полувзвешенные клавиши;
- Функция послекасания : программируемая функция, есть.

Спецификация элементов управления, кнопок и пэдов :
- Зоны для сведения и разведения MIDI каналов : четыре зоны кнопок, четыре MIDI канала;
- Пэды назначаемые : восемь пэдов с функцией velocity-sensitive;
- Общее количество фэйдеров : девять фейдэров, назначаемые;
- Контроллеры транспорта : шесть контроллеров;
- Регуляторы вращающиеся : восемь регуляторов, назначаемые;
- Кнопки для редактирования : шесть кнопок;
- Дополнительные кнопки (функциональные) : track up\down, bank, mute, solo, patch +\-;
- Колеса синхронизации по высоте и модуляции звука : есть, назначаемые;
- Кнопки перемещения и октавы : up \ down.

Функциональный режим DirectLink : да.
- Спецификация режима : автоматическое назначение кнопок, фейдэров, регуляторов параметров Режим INSTRUMENT : быстрое переключение с управления на различные параметры виртуальных инструментов DAW, режим назначения виртуальных инструментов.
Дисплей : LSD дисплей с подсветкой.

Взаимодействие с операционными системами : Windows,Mac OS.
Системные требования для Windows :
- ОC : Windows XP \ Vista \ 7;
- Мин. частота центрального процессора (ЦП) : 800 MHz - 1 GHz;
- Тип ЦП : Intel или AMD;
- Мин. кол-во памяти RAM : 256 MB - 1 GB.

Питание : посредством USB порта, внешний адаптер питания (9 В, DC, в комплект не входит, приобретается отдельно).
Цвет контроллера : черный цвет.
Габаритные размеры : 976 мм. x 295 мм. x 90 миллиметров.
Вес : 5,6 кг.