Тип: конденсаторный

Направленность: кардиоидная

Диапазон воспроизводимых частот: 30-20,000Hz

Чувствительность: -34dBV/Pa (12.6mV)

Импеданс: 200Ω

Импеданс нагрузки: 1000Ω

Макс. уровень звукового давления: 132dB SPL

Цвет: чёрный

Разъём: XLR-папа

Размеры: Ø54 × 209мм