**Технические характеристики:**

Модель: Behringer EUROLIVE B215D
Выходная мощность
    НЧ-усилитель (RMS): 280 W / 8 Ohm
    НЧ-усилитель (Peak): 450 W / 8 Ohm
    ВЧ-усилитель (RMS): 65 W / 8 Ohm
    ВЧ-усилитель (Peak): 100 W / 8 Ohm
Динамики
    НЧ: 15"
    ВЧ: 1.35" (с алюминиевой диафрагмой)
Аудиовходы
    XLR (серво-балансный)
        Входная чувствительность: от -40dB до +4dB
        Входное сопротивление: 20 kOhm
    1/4" TRS (серво-балансный)
        Входная чувствительность: от -40dB до +4dB
        Входное сопротивление: 20 kOhm
    Регулятор уровня
        Диапазон регулировки: от минус бесконечности до +30dB
        Макс. входной уровень: +22dBu
Выход Link
    Разъем: 1 x XLR
Системные характеристики
    Частотный диапазон: 65 Hz - 20 kHz
    Частота раздела кросовера: 1.9 kHz
    Макс. уровень звукового давления: 126 dB (1 m)
    Тип лимитера: оптический
    Динамический эквалайзер: управляемый процессором
Эквалайзер
    НЧ: +/-15 dB (80 Hz)
    ВЧ: +/-15 dB (12 kHz)
Источник питания: 230 V~, 50 Hz
Потребляемая мощность: макс. 600 W
Размеры (В х Ш х Г): 690 х 440 х 335 мм
Вес: 20.54 кг