**Технические характеристики:**

Тип устройства : микрофон студийный, конденсаторный.  
Спецификация : вокал, музыкальные инструменты.  
Направленность микрофона : кардиоидная, круг, восьмерка.  
Мембрана : две мембраны (16 мм.).  
  
Спецификация электроники :   
- Диапазон воспроизводимых частот : от 40 Гц до 18 кГц.  
- Максимальный уровень звукового давления (0,5 проц.\1 кГц) : 142 дБ.  
- Эквивалентный уровень звукового давления : 23 дБА (IEC 651).  
- Динамический диапазон : 119 дБ.  
- Номинальная чувствительность : 10 мВ\Па.  
- Номинальное сопротивление : 350 Ом.  
  
Переключатель аттенюатора : -10 дБ.  
Обрезной фильтр низких частот : отключаемый.  
Светодиодный индикатор фантомного питания.  
Эквивалентный уровень шумов : 23 дБ.   
Питание микрофона : источника фантомного питания (+48 В).  
Потребляемый ток : 7 мА.  
Коммутация : позолоченный разьем XLR (3-pin).  
Габаритные размеры : 54 мм. x 180 мм.  
Вес : 450 грамм.  
Цвет : серебристый.