**Технические характеристики:**

Тип устройства : микрофон студийный, конденсаторный.
Спецификация : вокал, музыкальные инструменты.
Направленность микрофона : кардиоидная, круг, восьмерка.
Мембрана : две мембраны (16 мм.).

Спецификация электроники :
- Диапазон воспроизводимых частот : от 40 Гц до 18 кГц.
- Максимальный уровень звукового давления (0,5 проц.\1 кГц) : 142 дБ.
- Эквивалентный уровень звукового давления : 23 дБА (IEC 651).
- Динамический диапазон : 119 дБ.
- Номинальная чувствительность : 10 мВ\Па.
- Номинальное сопротивление : 350 Ом.

Переключатель аттенюатора : -10 дБ.
Обрезной фильтр низких частот : отключаемый.
Светодиодный индикатор фантомного питания.
Эквивалентный уровень шумов : 23 дБ.
Питание микрофона : источника фантомного питания (+48 В).
Потребляемый ток : 7 мА.
Коммутация : позолоченный разьем XLR (3-pin).
Габаритные размеры : 54 мм. x 180 мм.
Вес : 450 грамм.
Цвет : серебристый.