**Характеристики:**  
  
8 mic/line входа, 2 с класс-А FET   
60 мм фейдеры профессионального качества   
Neutrik mic XLR   
Neutrik 1/4” джеки   
3-полосный эквалайзер с MusiQ   
1 до фейдера AUX посыл   
1 FX посыл   
2 стерео входа   
Стерео возврат и воспроизведение   
Все входы с регулировкой уровня   
2 стерео входа с МР3 совместимостью   
Отдельные выходы для 2-трековой записи   
XLR стерео выходы с insert   
Комплексный мониторинг   
USB стерео вход/выход   
16 алгоритмов эффектов   
DI переключатели   
48В фантомное питание   
Размеры: 440 х 346 х 95 мм   
Вес: 6,2 кг   
  
**Спецификация:**  
  
**Рабочие уровни**   
Моно канал (XLR) вход: -10 - -60dBu (+11 dBu максимум)   
Моно канал Line вход (джек): +10 - -40 dBu (+31 dBu макс)   
Стерео вход: 0 dBu (управление = 0 - +15дБ)   
Л/П выходы (XLR) обычный/DI выход: 0 dBu/-30 dBu +21 dBu/-9 dBu макс   
Aux и FX выходы (джек): 0 dBu, +21 dBu макс   
Record и Monitor выходы (phono): 0 dBu, +21 dBu макс   
**Частотный диапазон**   
Mic вход – Mix Л/П выход, 30 дБ усиление: +0,5/-1 дБ 10Гц – 30 кГц   
Line вход - Mix Л/П выход, 0 дБ усиление: +0,5/-1 дБ 10Гц – 25 кГц   
Стерео - Mix Л/П выход: +0,5/-1 дБ 10Гц – 30 кГц   
**THD + шум**   
Mic вход – Mix Л/П выход, 10 дБ усиление: 0,002%   
Mic вход – Mix Л/П выход, 30 дБ усиление: 0,01%   
Line вход - Mix Л/П выход, 0 дБ усиление: 0,003%   
Стерео - Mix Л/П выход, 0 дБ усиление: 0,002%   
Гитарный вход - Mix Л/П выход, 0dBu, Boost OUT: 0,015%   
Гитарный вход - Mix Л/П выход, 0dBu, Boost IN: 2% гармонической секунды   
**USB**   
Вход/выход: USB 1.1 совместимый 16-бит   
Частота сэмплирования: 32, 44.1 или 48 кГц