**Характеристики:**

8 mic/line входа, 2 с класс-А FET
60 мм фейдеры профессионального качества
Neutrik mic XLR
Neutrik 1/4” джеки
3-полосный эквалайзер с MusiQ
1 до фейдера AUX посыл
1 FX посыл
2 стерео входа
Стерео возврат и воспроизведение
Все входы с регулировкой уровня
2 стерео входа с МР3 совместимостью
Отдельные выходы для 2-трековой записи
XLR стерео выходы с insert
Комплексный мониторинг
USB стерео вход/выход
16 алгоритмов эффектов
DI переключатели
48В фантомное питание
Размеры: 440 х 346 х 95 мм
Вес: 6,2 кг

**Спецификация:**

**Рабочие уровни**
Моно канал (XLR) вход: -10 - -60dBu (+11 dBu максимум)
Моно канал Line вход (джек): +10 - -40 dBu (+31 dBu макс)
Стерео вход: 0 dBu (управление = 0 - +15дБ)
Л/П выходы (XLR) обычный/DI выход: 0 dBu/-30 dBu +21 dBu/-9 dBu макс
Aux и FX выходы (джек): 0 dBu, +21 dBu макс
Record и Monitor выходы (phono): 0 dBu, +21 dBu макс
**Частотный диапазон**
Mic вход – Mix Л/П выход, 30 дБ усиление: +0,5/-1 дБ 10Гц – 30 кГц
Line вход - Mix Л/П выход, 0 дБ усиление: +0,5/-1 дБ 10Гц – 25 кГц
Стерео - Mix Л/П выход: +0,5/-1 дБ 10Гц – 30 кГц
**THD + шум**
Mic вход – Mix Л/П выход, 10 дБ усиление: 0,002%
Mic вход – Mix Л/П выход, 30 дБ усиление: 0,01%
Line вход - Mix Л/П выход, 0 дБ усиление: 0,003%
Стерео - Mix Л/П выход, 0 дБ усиление: 0,002%
Гитарный вход - Mix Л/П выход, 0dBu, Boost OUT: 0,015%
Гитарный вход - Mix Л/П выход, 0dBu, Boost IN: 2% гармонической секунды
**USB**
Вход/выход: USB 1.1 совместимый 16-бит
Частота сэмплирования: 32, 44.1 или 48 кГц