Scarlett Solo – один из самых продаваемых USB аудио интерфейсов в мире. Внутри компактного алюминиевого корпуса находится подлинный [FOCUSRITE](http://www.pop-music.ru/catalog.php?brand=251) микрофонный предусилитель, который позволяет делать записи с легендарным Scarlett звуком. Этот гладкий, легковесный и достаточно прочный интерфейс всегда и везде можно взять с собой и превратить свой Мас или РС в портативную записывающую студию. Как только придет к Вам вдохновение, просто подключите любой микрофон и инструмент и создавайте свой очередной шедевр со знаменитым Focusrite качеством.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://d3se566zfvnmhf.cloudfront.net/sites/default/files/styles/cta_scale_320/public/KF1_0.jpg | **Записывайте с легендарным звуком**  Предусилители Focusrite считаются одними из лучших в мире. Они предоставляют +48В фантомного питания и поэтому вы можете использовать любой микрофон на свой вкус. | **Характеристики**     2 входа / 2 выхода      96 кГц, 24-бит      1 Focusrite микрофонный предусилитель     Красный алюминиевый корпус  **Передняя панель**     1 микрофонный вход – XLR     1 line/instrument вход – ¼” TRS джек      1 Line/Instrument переключатель     2 Gain ручки     2-цветный индикатор сигнала     48V переключатель фантомного питания     Переключатель прямого мониторинга     Регулятор уровня monitor / headphone      LED индикатор USB подключения     Выход для наушников - ¼” TRS джек  **Задняя панель**     2 monitor выхода – RCA Phono     USB 2.0 порт     Kensington Lock слот  **Программное обеспечение**     Ableton Live Lite      Focusrite Scarlett плагины     Novation Bass Station плагины – VST / AU     1GB Loopmasters сэмплов  **Технические характеристики**      ADC динамический диапазон: 106 дБ, А/Ц диапазон 114 дБ     DAC динамический диапазон: 106 дБ, Ц/А диапазон 114 дБ     Частота сэмплирования: 44.1 кГц, 48 кГц, 88.2 кГц, 96 кГц/24-бит  **Микрофонный вход**      Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц, +/-0.3 дБ     Диапазон усиления: -4 дБ - +46 дБ     THD: -97 дБ     Эквивалентный уровень шума: -125 дБ     Динамический диапазон: 106 дБ     Максимальный входной уровень: +4 dBu  **Инструментальный вход**      Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц, +/-0.2 дБ     Диапазон усиления: -16 дБ - +34 дБ     THD: -95 дБ     Эквивалентный уровень шума: -109 дБ     Динамический диапазон: 106 дБ     Максимальный входной уровень: +15 dBu  **LINE вход**      Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц, +/-0.2 дБ     Диапазон усиления: -21 дБ - +29 дБ     THD: -93 дБ     Эквивалентный уровень шума: -98 дБ     Динамический диапазон: 106 дБ     Максимальный входной уровень: +21 dBu  **LINE выход**      THD: -100 дБ     Эквивалентный уровень шума: -92 дБ     Динамический диапазон: 106 дБ     Максимальный выходной уровень: +9 dBu, несбалансный  **Выход для наушников**      THD: -100 дБ     Динамический диапазон: 106 дБ     Максимальный выходной уровень: +10 dBu  **Системные требования**     Мас: OS X 10.6.5 и более поздние версии     Windows 7, Windows 7 – 64бит, Windows 8 |
| http://uk.focusrite.com/sites/default/files/styles/cta_scale_640/public/Scar-Solo-Image-3_0.jpeg | **Прямое подключение**  Как только пришло к Вам вдохновение, подключайте свой инструмент прямо в высококачественный DI, который минимизирует риск искажений. Подсветка вокруг ручки усиления загорается зеленым, когда уровень приемлемый, а красным, если уровень слишком громкий, тем самым Вы всегда будете записывать на правильном уровне. Также Вы можете переключиться на линейный уровень для мгновенного подключения моно аналоговых синтезаторов или внешних устройств. |
| http://d3se566zfvnmhf.cloudfront.net/sites/default/files/styles/cta_scale_640/public/96kHz-thumb-2_0.jpg | **Захват каждой детали**  Точное преобразование превращает Ваше живое исполнение в студийного качества 24-бит разрешения цифровое аудио с частотой сэмплирования 96 кГц и динамическим диапазоном в 105 дБ. |
| http://d3se566zfvnmhf.cloudfront.net/sites/default/files/styles/cta_scale_640/public/KF4_0.jpg | **Питание по USB**  Просто подключите Ваш Мас или РС к USB порту и начинайте записывать! Больше не нужны громоздкие блоки питания. |
| http://d3se566zfvnmhf.cloudfront.net/sites/default/files/styles/cta_scale_640/public/KF6_0.jpg | **Полностью погрузитесь в звук**  Подключите наушники или колонки и наслаждайтесь высококачественным звуком Focusrite! Используйте большой регулятор для установки необходимого уровня громкости. |
| http://d3se566zfvnmhf.cloudfront.net/sites/default/files/styles/cta_scale_640/public/1315910173-2i2-kf-5_0.jpg | **Все что нужно**  Внутри коробки Вы найдете все, что нужно для записи великолепной музыки. Включены: программное обеспечение Ableton Live Lite 9, 1 Гб Loopmasters сэмплов, виртуальные инструменты Novation Bass Station и набор плагинов Focusrite Scarlett. |
| http://d3se566zfvnmhf.cloudfront.net/sites/default/files/styles/cta_scale_640/public/KF9_0.jpg | **Безупречный вокал**  Небольшой дилей между пением и звучанием голоса в наушниках очень отвлекает. Просто щелкните переключатель и Вы будете слышать именно то, что записываете, без какой-либо задержки |