**Технические характеристики:**

* Количество эффектов: 7 эффектов дилея
* Количество сохраняемых пресетов: 1
* Частота семплирования: 44.1кГц
* Точная обработка стерео сигнала
* Функция блокировки параметров настроек
* Сохранение/вызов предустановки (Preset)
* Встроенная луп машина с длиной петли до 40 секунд
* 32 битный цифровой процессор нового поколения с высокоэффективным 24 бит, 44.1 кГц АЦ/ЦА преобразованием сигнала
* Микросхема чувствительности входов автоматически оптимизирует маршрутизацию сигнала
* Натуральный режим обхода сигнала (Bypass)
* Частотный диапазон: 20Гц-20кГц (+/-1дБ)
* Коэффициент нелинейных искажений + шум: 93дБ (<0.003%) шумомер (АЧХ) тип «А»
* Динамический диапазон: 100дБ
* Входное сопротивление: -20дБ@1МОм
* Выходное сопротивление: -10дБ (при полном электрическом сопротивлении нагрузки 10кОм или более)
* Питание: от батареи (в комплекте) или [**сетевого адаптера**](http://dynatone.ru/info999014753)9В (опционально)
* Размеры: длина 122 мм, ширина 72 мм, высота 47мм.
* Вес: 270 г.