Микрофон конденсаторный
1" позолоченная диафрагма
Изменяемая ХН (кардиоидная, градиент, ненапр)
Частотный диапазон 30 Гц - 20 кГц
Чувствительность -34дБВ
Импеданс 200 Ом
PAD -10дБ, ФНЧ 100Гц
Максимальный УЗД 142 дБ
Сигнал/шум 76дБ
Динамический диапазон 124дБ
Держатель HM8
Кейс в комплекте