Микрофон конденсаторный  
1" позолоченная диафрагма  
Изменяемая ХН (кардиоидная, градиент, ненапр)  
Частотный диапазон 30 Гц - 20 кГц  
Чувствительность -34дБВ  
Импеданс 200 Ом  
PAD -10дБ, ФНЧ 100Гц  
Максимальный УЗД 142 дБ  
Сигнал/шум 76дБ  
Динамический диапазон 124дБ  
Держатель HM8  
Кейс в комплекте