**Технические характеристики**

**Спецификации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Клавиатура** | **Количество клавиш** | | 88 |
| **Работа клавиатуры** | | Трехсенсорная молоточковая клавиатура II поколения |
| **Поверхность клавиатуры** | | Клавиши под слоновую кость и черное дерево |
| **С чувствительностью к касанию** | | 3 уровня чувствительности, откл. |
| **Тембры** | **Полифония (максимальная)** | | 128 |
| **Количество встроенных тембров** | | 18 заводских тембров |
|  | **Звуковой процессор** | Многомерный источник звукового морфинга AiR |
| **Стерео-семплированные фортепианные тембры** | Да |  |
| **Наложение тембров / Разделение клавиатуры** | | Да/Да |
| **Симулятор** | **Чувствительность молоточка** | | Да |
| **Струнный резонанс** | | - |
| **Демпферный резонанс** | | Да |
| **Имитация положения крышки рояля** | | - |
| **Туше контроллер** | | - |
| **Цифровые эффекты** | **Виды** | **Реверберация** | 4 |
| **Хорус** | 4 |
| **яркость** | Да (-3 ~ 0 ~ 3) |
| **DSP** | Да (преустановлено для некоторых тембров) |
| **Стили авто аккомпанемента** | **Количесто встроенных стилей** | | - |
| **Установки в одно касание** | | - |
| **Пользовательские стили (редактор стилей)** | | - |
| **Композиции** | **Количество встроенных композиций** | | 60 (музыкальная библиотека) песен |
| **Демо композиции** | | - |
| **Загрузка песен (пользовательские композиции)** | | 10 песен (макс.) До (приблизительно) 90KB/песня |
| **Дополнительные возможности** | **Открывающаяся верхняя крышка** | | - |
| **Функция обучения** | | Вкл./выкл. партии |
|  | **Выбор партии обучения** | Правая рука, левая рука |
| **Записывающее устройство** | | 2 дорожки, 1 песня |
|  | **Примерная емкость данных** | Приблизительно 5,000 нот (общее количество) |
| **Аудиозапись/воспроизведение** | | - |
| **Функция** | | Да |
| **Октавный перенос** | | ±2 октавы |
| **метроном** | | 0, 2, 3, 4, 5, 6 ударов; диапазон темпов: от 20 до 255 |
| **Педали** | | 3 встроенные педали (дампер, софт, состенуто) |
|  | **Функция полупедали демпфера** | Да |
| **Транспонирование** | | 2 октавы (-12 полутонов ~ 0 ~ +12 полутонов) |
| **Подстройка звука** | | A4 = 415.5 Гц ~ 440.0 Гц ~ 465.9 Гц |
| **Настройка звукоряда** | **Количество готовых строев** | 17 |
| **Колесо Pitch Bend** | | - |
| **Блокировка операций** | | Да |
| **Дисплей** |  | - |  |
| **MIDI** |  | Да |  |
| **Подключения и хранение данных** |  | **Наушники** | 2, стандартный стерео джек |
| **Педаль** | - |  |
| **Подключение блока из 3-х педалей** | - |  |
| **Линейный выход** | - |  |
| **Линейный вход** | - |  |
| **MIDI** | - |  |
| **порт USB** | Да |  |
| **USB flash порт** | - |  |
| **Акустическая система и усилители** | **Динамики** | **Размер** | 12 см x 2 |
| **2-х полосная, 4 динамика** | - |
| **Усиление** | | 20 Вт + 20 Вт |
| **Размер** | **Габариты (ш х г х в)** | | 1357 х 299 х 833 мм (без пюпитра и угловых кронштейнов) |
| **(с опциональной стойкой)** | | [ - ] |
| **Вес** | **Вес** | | 31.5 кг (без пюпитра) |
| **(с опциональной стойкой)** | | [ - ] |
| **Дополнительное оборудование** | **Аксессуары в комплекте** | | AC Адаптор (AD-A12150LW), нотный сборник, пюпитр |