**Технические характеристики**

* **Клавиатура**  
  61 стандартная клавиша  
  С чувствительностью к касанию: 2 типа, выкл.
* **Система подсветки клавиш**  
  Одновременно может подсвечиваться до 4-х клавиш
* **Максимальная полифония**  
  48 нот (24 для некоторых тембров)
* **Тембры**   
  Встроенные тембры: 400   
  Образцы тонов: 1 (full sampling) , 3 (short sampling)  
  Семплирование: 1 сек (полное семплирование) или прим. 0,3 сек. На каждый семпл (короткое семплирование)  
  Эффекты: 10 видов (для  семплов "полного семплирования")
* **Реверберация**  
  от 1 до 10, выкл
* **Voice Pad**  
  5 пэдов х 4 установки  
  (3 установки для мелодических семплов, 1 установка только для ударного семпла)
* **метроном**  
  Ударов в такте: 0, 2 - 6  
  Значения темпа: 30 - 255
* **банк композиций**  
  Мелодии: 110
* **Пошаговое обучение**  
  Этапы обучения: 4 (Слушай, Наблюдай, Вспоминай, Авто)  
  Партии обучения: Левая, Правая, обе руки  
  функции: повторение, голосовое руководство по аппликатуре, нотная тетрадь, оценка исполнения
* **Функция музыкального развития**  
  20 нот
* **Авто аккомпанемент**  
  Стилей : 150   
  Установка в одно касание: 150
* **Другие функции**  
  Транспонирование: +- 1 октава (-12 до +12 полутонов)   
  Подстройка A4 = от 415.5 до 465.9 Гц  (По умолчанию: 440.0 Гц)
* **MIDI   
  16-канальный, мультитембральный, поддержка стандарта GM 1**
* **Музыкальная информационная функция   
  тон, ритм, банк композиций, номера и имена; нотная запись, аппликатура, педальное управление, темп, такт и количество битов, название аккорда и т.д.**
* **Входы/выходы   
  порт USB : тип B  
  Разъем педали: Стандартный jack (сустейн, состенуто,софт, ритм)  
  Выход наушников: Стандартный стерео jack  
  выходное сопротивление: 200 &Омега; Выходное напряжение: 4,5 В (среднеквадратичное) максимум  
  Аудио вход: стерео мини jack**

**Входное сопротивление: 9,0 k&Омега;   
Входная чувствительность: 200 mV: 200 mV**

**Микрофонный вход: стандартный Jack**

**Входное сопротивление: 3 k&Омега; Входная чувствительность: 10 мВ**

* **Разъем для подключения питания  
  9.5V DC**
* **Источник питания   
  Двухполосный  
  Аккумуляторы: 6  угольно-цинковых  батарей AA или щелочных батарей  
  Срок службы аккумулятора: приблизительно 3 часов  непрерывной эксплуатации с щелочными аккумуляторами  
  адаптер переменного тока: AD-E95100L  
  Авто отключение: через 6 мин. (при работе от батарей) или 30 мин. ( при работе от адаптера) от последнего нажатия. Возможна деактивация функции.**
* **Динамики   
  10 см x 2 (Вывод: 2 Вт+ 2 Вт)**
* **Потребляемая мощность   
  9.5 V = 7.7 W**
* **Размеры   
  94.6 x 30.7 x 9.2 см**
* **Вес   
  приблизительно 3,6 кг)**