**Технические характеристики A 118A**

|  |  |
| --- | --- |
| Акустический кабинет | Активный сабвуфер с фазоинвертером |
| Компоненты | НЧ-динамик 18" |
| Максимальная выходная мощность усилителя, IHF-A | 400 Вт, |
| Усилитель | класс D |
| Расчетная мощность усилителя RMS | 305 Вт |
| Максимальный уровень SPL (1 Вт / 1 м) | 123 дБ |
| Частотный диапазон (-10 дБ) | 40 Гц – 130 Гц |
| Угол раскрытия (Г х В) | Всенаправленный |
| Аудио-вход | комбинированный разъем XLR и 1/4“ TRS |
| Аудио-выход (LINK OUTPUT) | XLR, симметричный |
| Цифровая обработка сигнала (DSP) | 28/56-бит, 48 кГц |
| Частота кроссовера | 100 Гц |
| Масса, кг | 31,3 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 661 х 507 х 574 |