**писание модели NADY TCM 1150**

* Микрофон Nady TCM 1150 идеален для самых требовательных ситуаций, включая любые формы записи вокала и инструментов
* Позолоченная ультратонкая дюймовая двойная диафрагма
* Микрофонный предварительный усилитель с лампой 6072 (классическая 12АТ7), для низкого уровня искажений, улучшенные отношения сигнал / шум, минимальная чувствительность к механическим вибрациям
* Специальный выходной трансформатор для достижения максимальной прозрачности звучания
* Почти все детали сделаны из бронзы для повышения срока службы
* Комплектуется специальным блоком питания с балансным выходом XLR для подключения к любому микшерному пульту (не требуется фантомного питания)
* Девять переключаемых диаграмм направленности (выбираются на блоке питания) для универсальности применения: всенаправленная, кардиоида, восьмерка и шесть промежуточных состояний
* В комплекте усилитель-коммутатор TMPS-2, 7-pin XLR кабель (10 m), SSM-1150 подвес, FW-1150 ветрозащита, кейс.