**Отличительная черта**

    NEW Эмулятор акустических пространств (DUTCH CHURCH, STANDARD HALL, FRENCH CATHEDRAL, BERLIN HALL)  
    NEW Улучшено 3 тембра (Elec. Piano, Strings, Elec. Organ)  
    NEW Функция CONCERT PLAY - для игры с оркестром

(В аудиоформате записан Токийский симфонический оркестр в кач-ве аккомпанемента исполнителю). Доступно 10 произведений ( ноты в комплекте):  
1. Je Te Veux - E.Satie-  
2. vltava -B.Smetana-  
3. Canon -J.Pachelbel-  
4. Tableaux d'une exposition -M.Moussorgski-  
5. Piano Concerto #20 K.466 2nd Mov. -W.A.Mozart-  
6. Polovetzian Dance (prince Igor) -A.Borodin-  
7. Sonate K.331 1st Mov. -W.A.Mozart-  
8. Violin Concerto 1st Mov. F.Mendelssohn-  
9. Jesus, Bleibet Meine Freude -J.S.Bach-  
10. Melody in F -A.Rubinstein-

    Новый многомерный источник звука AiR (256-нотная полифония)  
    3-х сенсорная молоточковая клавиатура II поколения  
    Имитация положения крышки рояля: крышку можно открыть  
    Демпферный резонанс  
    Чувствительность молоточка  
    Струнный резонанс  
    Туше контроллер  
    18 тембров, 60 композиций для обучения  
    Интерфейс USB  
    USB flash порт  
    Функция записи аудио  
  
**Спецификация:**

Количество и тип клавиш: 88  
Механика: Взвешенная молоточковая клавиатура Tri-sensor II  
Поверхность клавиатуры: Клавиши под эбеновое дерево и слоновую кость  
Чувствительность к касанию: 3 уровня

**Тембры**

Звуковой источник: Multi-dimensional Morphing AiR  
Количество встроенных тембров: 18  
Наложение тембров/Разделение клавиатуры  
Полифония (максимально): 256  
Стереосэмплированные тембры рояля

**Цифровые эффекты**

Эмулятор акустических пространств: DUTCH CHURCH, STANDARD HALL, FRENCH CATHEDRAL, BERLIN HALL  
Реверберация: 4  
Хорус: 4  
DSP: Да (предустановлено для некоторых тембров)  
Яркость: Да (-3 ~ 0 ~ 3)

**Композиции**

Количество встроенных композиций: 60 (музыкальная библиотека) композиций  
Загружается дополнительно (пользовательские композиции): 10 композиций (максимально). Приблизительно до 90 Кб/композиция

**Дополнительные возможности**

Октавный перенос: ±2 октавы  
Регулировка настройки: A4 = 415.5Hz ~ 440.0Hz ~ 465.9Hz  
Метроном: 0, 2, 3, 4, 5, 6 долей; диапазон темпа: от 20 до 255  
Блокировка кнопок   
Режим дуэта   
Открывающаяся верхняя крышка

**Педали**

Педали: 3 встроенные педали (демпфер, софт, сустейн)  
Функция полупедали: Да (плавное распознавание)

**MIDI**

MIDI: Да

**Разъемы и хранение данных**

USB-порт   
Наушники: 2, стандартный стерео-джек  
Линейный выход: 2 (L/MONO, R), стандартный джек  
USB-разъем для накопителей

**Динамики и усилители**

Размер: 12 см x 2, 5 см x 2  
Усиление: 20 Вт + 20 Вт  
2-полосный, 4 громкоговорителя

**Размеры**

Размеры (Ш x Г x В): 1367 x 299 x 837 мм (верхняя крышка закрыта)  
Вес: 35.5 кг

**Аксессуары**

В комплекте: Адаптер (AD-E24250LW), нотный сборник, пюпитр, крючок для наушников

**Функция обучения**

Партии для обучения: Правая/левая  
Функция обучения

**Песенный секвенсор**

Записывающее устройство: 2 дорожки, 1 композиция  
Приблизительный объем данных: Общий объем приблизительно 5000 нот  
Запись и воспроизведение аудио: Макс. 99 треков приблизительно 25 мин./трек, 44,1 кГц, WAV-формат

**Настройка звукоряда**

Функция звукоряда (Количество предустановленных темпераций): 17

**Симуляции**

Hammer Response («отдача молоточков»): Да (4 уровня)  
Демпферный резонанс: Да (4 уровня)  
Имитация открытой крышки фортепиано: Да (4 уровня)  
Резонанс струн: Да (4 уровня)  
Туше-контроллер