**Технические характеристики**

* **Тип:** конденсаторный
* **Характеристика направленности:** всенаправленный
* **Частотный диапазон**
	+ от: 50 Гц
	+ до: 20000 Гц
* **Чувствительность:** -65 дБ
* **Сопротивление:** 200 Ом
* **Рекомендуемое сопротивление нагрузки:** 1000 Ом
* **Разъем:** XLR 3-pin
* **Питание:** +48 В
* **Вес:** 145 г