**Спецификации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Клавиатура | Количество клавиш |  | 61 (фортепианного типа) |
| Система подсветки клавиш |  | нет |
| С чувствительностью к касанию |  | нет |
| Звуковой процессор |  |  | AHL |
| Полифония ( максимально) |  | 48 |
| MIDI |  | стандарт GM 1 |
| Транспонирование | |  | от -12 до +12 полутонов |
| Настройка | |  | A4 = 415.5Гц to 465.9Гц (по умолчанию : 440.0Hz) |
| Тембры | Количество встроенных тембров |  | 400 |
| Стерео рояльные тембры |  | Да |
| Функция семплирования |  |  | Макс. Время семпла 2 сек. (Long режим) 1 (Long режим)  или 5 (Short режим) тембров / Резервная копия |
| Вход для семплирования |  | Встроенный микрофон |
| Варианты семплированных звуков и эффектов |  | 26 (1 Long режим, 5 Short режим 10 эффектов для Long режим и 10 эффектов для Short режим) |
| Цифровые эффекты | Реверберация |  | 10 |
| Стили | Количесто встроенных стилей |  | 150 (в т.ч 20 для пианино и 55 мировых) |
| Авто аккомпанемент |  | Вкл / Выкл |
|  | Режимы взятия аккорда | Fingered 1 |
|  |  | Fingered 2 (6th Off) |
|  |  | Fingered 3 (On Bass) |
|  |  | Casio Chord |
|  |  | Full Range Chord |
| Контроллеры |  | Start / Stop |
|  |  | Intro |
|  |  | Normal / Fill-in |
|  |  | Variation / Fill-in |
|  |  | Synchro / Ending |
| Громкость аккомпанемента |  | от 0 до 127 |
| Установки в одно касание | |  | 150 |
| банк композиций | Количество встроенных композиций |  | 110 (в т.ч. 20 упражнений) |
| Контроллеры |  | PLAY / STOP |
|  |  | FF |
|  |  | REW |
|  |  | PAUSE |
|  |  | REPEAT |
| Предварительны отсчет |  | Да |
| Громкость композиции |  | от 0 до 127 |
| Функция обучения | Пошаговое обучение |  | Да |
|  |  | Правой, Левой, Обеими руками |
|  |  | LISTEN, WATCH, REMEMBER, NEXT, AUTO |
|  |  | Система оценок |
|  |  | Голосовое руководство по аппликатуре |
| Функция музыкального развития |  | нет |
| метроном | |  | Да |
| Темп | |  | от 30 до 255 уд/мин. |
| Демо композиции | Обычный режим демо |  | 90 композиций, воспроизводятся циклично |
| демо семплированного тембра |  | 1 |
| Автозапуск демо |  | нет |
| Пэды | |  | нет |
| Колесо Pitch Bend | |  | нет |
| Дисплей | |  | 92мм x 40мм LCD (без подсветки) |
| разъемы |  | Порт mini-USB | есть (To Host) |
|  | Аудио вход | есть (не для семплирования) |
|  | Микрофонный вход | нет |
|  | Встроенный микрофон | Да |
|  | Педаль Sustain | Да |
|  | Наушники / Выход | Да |
|  | вход адаптера питания | 9.5V |
| Динамик | |  | 10см x 2 |
| Усиление | |  | 2Вт + 2Вт |
| Источник питания | |  | Адаптер 9.5V DC (AD-E95100L) / 6 AA батарей |
| Авто отключение | |  | есть (через 6 мин. при использовании батарей, через 30 мин. при использовании адаптера) |
| Аксессуары в комплекте | Пюпитр |  | Да |
| Нотный сборник |  | Да |