**Спецификации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Клавиатура | Количество клавиш |   | 61 (фортепианного типа) |
| Система подсветки клавиш |   | нет |
| С чувствительностью к касанию  |   | нет |
| Звуковой процессор |   |   | AHL |
| Полифония ( максимально) |   | 48 |
| MIDI |   | стандарт GM 1 |
| Транспонирование  |   | от -12 до +12 полутонов |
| Настройка |   | A4 = 415.5Гц to 465.9Гц (по умолчанию : 440.0Hz) |
| Тембры | Количество встроенных тембров |   | 400 |
| Стерео рояльные тембры |   | Да |
| Функция семплирования  |   |   | Макс. Время семпла 2 сек. (Long режим) 1 (Long режим) или 5 (Short режим) тембров / Резервная копия |
| Вход для семплирования |   | Встроенный микрофон |
| Варианты семплированных звуков и эффектов |   | 26 (1 Long режим, 5 Short режим10 эффектов для Long режими 10 эффектов для Short режим) |
| Цифровые эффекты | Реверберация |   | 10 |
| Стили | Количесто встроенных стилей |   | 150 (в т.ч 20 для пианино и 55 мировых) |
| Авто аккомпанемент |   | Вкл / Выкл |
|  | Режимы взятия аккорда | Fingered 1 |
|   |   | Fingered 2 (6th Off) |
|   |   | Fingered 3 (On Bass) |
|   |   | Casio Chord |
|   |   | Full Range Chord |
| Контроллеры |   | Start / Stop |
|   |   | Intro |
|   |   | Normal / Fill-in |
|   |   | Variation / Fill-in |
|   |   | Synchro / Ending |
| Громкость аккомпанемента |   | от 0 до 127 |
| Установки в одно касание |   | 150 |
| банк композиций | Количество встроенных композиций |   | 110 (в т.ч. 20 упражнений) |
| Контроллеры |   | PLAY / STOP |
|   |   | FF |
|   |   | REW |
|   |   | PAUSE |
|   |   | REPEAT |
| Предварительны отсчет |   | Да |
| Громкость композиции |   | от 0 до 127 |
| Функция обучения | Пошаговое обучение |   | Да |
|   |   | Правой, Левой, Обеими руками |
|   |   | LISTEN, WATCH, REMEMBER, NEXT, AUTO |
|   |   | Система оценок |
|   |   | Голосовое руководство по аппликатуре |
| Функция музыкального развития |   | нет |
| метроном |   | Да |
| Темп |   | от 30 до 255 уд/мин. |
| Демо композиции | Обычный режим демо |   | 90 композиций, воспроизводятся циклично |
| демо семплированного тембра |   | 1 |
| Автозапуск демо |   | нет |
| Пэды |   | нет |
| Колесо Pitch Bend |   | нет |
| Дисплей |   | 92мм x 40мм LCD (без подсветки) |
| разъемы |   | Порт mini-USB | есть (To Host) |
|   | Аудио вход | есть (не для семплирования) |
|   | Микрофонный вход | нет |
|   | Встроенный микрофон | Да |
|   | Педаль Sustain | Да |
|   | Наушники / Выход | Да |
|   | вход адаптера питания | 9.5V |
| Динамик |   | 10см x 2 |
| Усиление |   | 2Вт + 2Вт |
| Источник питания |   | Адаптер 9.5V DC (AD-E95100L) / 6 AA батарей |
| Авто отключение |   | есть (через 6 мин. при использовании батарей, через 30 мин. при использовании адаптера) |
| Аксессуары в комплекте | Пюпитр |   | Да |
| Нотный сборник |   | Да |