|  |
| --- |
| **Основные параметры** |
| Тип | концертная, активная, фазоинверторного типа |
| Акустическое излучение | монополярная |
| Состав комплекта | 2 громкоговорителя |
|  |
| **Характеристики** |
| Количество полос | 2 |
| Мощность | 300 Вт |
| Максимальная мощность | 400 Вт |
| Диапазон воспроизводимых частот | 50-20000 Гц |
| Частота кроссовера | 1.6 кГц |
|  |
| **Усилитель** |
| Раздельное усиление НЧ и ВЧ (Bi-amping) | есть |
|  |
| **Излучатели** |
| Тип излучателей | динамические |
| ВЧ-излучатель | 44.5 мм |
| НЧ-излучатель | 304.8 мм |
|  |
| **Дополнительно** |
| Варианты отделки | черный |
| Размеры (ШхВхГ) | 406x652x351 мм |
| Вес | 23 кг |
| Дополнительная информация | мощность усилителя НЧ — 225 Вт, ВЧ — 75 Вт |