Технические характеристики Электронная ударная установка Behringer XD80USB

**Конфигурация**

Пэды

1 пэд малого барабана, двухзонный, 8"  
3 пэда томов, двухзонные, 8"  
1 пэд хай-хэта

Тарелки

3 пэда тарелок, 12"

Педали

Педаль хай-хэта   
Педаль бас-барабана

Стойки

Алюминиевые

**Тембры**

Полифония (количество голосов)

64

Дополнительно

10 фабричных пресетов плюс 5 программируемых пользователем   
175 звука барабанов, тарелок и перкуссии

**Входы и выходы**

Триггерные входы

2 x 1/4" TRS

Линейный аудиовход

1 x 3.5 мм

Линейный аудиовыход

2 x 1/4" TRS

USB

Есть

MIDI In

Есть

MIDI Out

Есть

Выход на наушники

1 x 3.5 мм

**Другие характеристики**

Дополнительные характеристики

LCD-дисплей  
Встроенный секвенсор

Размеры

840 x 580 x 330 мм

Вес

16.79 кг

Гарантия

12 месяцев