**Технические характеристики**   
Частота: 44.1kHz   
Обработка сигнала: 24bit   
Импеданс: 1Mohms   
AUX IN вход: -10dBu/3.3kohms   
Выход на наушники: 20mW+20mW   
Диапазон настройки: E0 (20.60Hz) - C8(4186Hz)   
Питание: 3VDC, 500mA или 2 АА батарейки   
Управление:   
      Amplifier переключатель для выбора Clean, Blues или Rock   
      GAIN ручка для регулировки уровня дисторшина   
      LEVEL ручка для регулировки громкости гитары   
      Переключатель Effects для выбора Chorus, Flanger или tremolo   
      MOD ручка для регулировки уровня эффектов   
      Переключатель Ambience для выбора Echo, Delay или Reverb   
      Tweak кнопка для регулировки уровня эффектов   
      Переключатель on/off для AIR функции   
Размеры: 114 х 82 х 36 мм   
Вес: 140 г