**Технические характеристики**
Частота: 44.1kHz
Обработка сигнала: 24bit
Импеданс: 1Mohms
AUX IN вход: -10dBu/3.3kohms
Выход на наушники: 20mW+20mW
Диапазон настройки: E0 (20.60Hz) - C8(4186Hz)
Питание: 3VDC, 500mA или 2 АА батарейки
Управление:
      Amplifier переключатель для выбора Clean, Blues или Rock
      GAIN ручка для регулировки уровня дисторшина
      LEVEL ручка для регулировки громкости гитары
      Переключатель Effects для выбора Chorus, Flanger или tremolo
      MOD ручка для регулировки уровня эффектов
      Переключатель Ambience для выбора Echo, Delay или Reverb
      Tweak кнопка для регулировки уровня эффектов
      Переключатель on/off для AIR функции
Размеры: 114 х 82 х 36 мм
Вес: 140 г