-Верхняя дека: массив немецкой ели или массив красного кедра
-Корпус: слоёное красное дерево
-Гриф: красное дерево
-Накладка: индийский палисандр
-Классический колковый механизм с никелированным покрытием
-Мензура: 650 мм.
-Нейлоновые струны
-Отделка: глянец
-Производство: Испания
-Рекомендации: для продления срока эксплуатации, гитара должна храниться в кейсе или чехле при влажности не менее 50%, этого можно достичь при использовании увлажнителя.