Комбо для электроакустической гитары

Выходная мощность: 15W

Вход: 1

Эффекты: хорус

CD вход

Динамик: 1 x 6.5" 8 Ohm (LEAD)

Чувствительность: Normal 50mV F = 1KHz Volume & Tone Max

Шум: -40dB (Gain Max) -70dB (Gain Min)

Управление: Volume (BASS), 4-х полосный эквалайзер

Размеры (д)x(в)x(ш): 350 x 340 x 240

Вес: 8 Kg