**Технические характеристики:**

* Тип: Конденсаторный микрофон
* Направленность: кардиоида
* Частотный диапазон: 30-20000 Гц
* Чувствительность: -34дБВ/Па (20мВ/Па)
* Сопротивление: 200 Ом
* Минимальная нагрузка: 1000 Ом
* Шум: 18дБ
* Макс. звуковое давление: 132дБ
* Сигнал/шум: 76дБ
* Динамический диапазон: 114дБ
* Источник питания: 48В фантом
* Подключение: 3 pin XLR позолоченный
* Цвет: серебристый
* Размер: 54 x 200 мм
* Вес: 550 г