SHURE MX202B/C  
Shure MX202B/C микрофон кардиоидный, с кабельным предварительным усилителем, черного цвета  
Микрофон для речи и вокала с высокой чувствительностью, широким частотным диапазоном и точным звуковоспроизведением.  
Эффективная защита от электромагнитных и радиочастотных помех.  
Балансный безтрансформаторный выход.  
Предусмотрена замена картриджа на суперкардиоидный или всенаправленный.  
4" гибкий штатив  
10-метровый кабель с XLR предусилителем  
Адаптер для крепления на микрофонную стойку  
Ветрозащита  
  
Область применения:  
    Хоры  
    Ансамбли  
    Театры  
    Церкви  
Частотная характеристика: 50 Hz - 17 kHz  
Направленность: кардиоидная  
Номинальное выходное сопротивление: 150 Ohm  
Чувствительность (1 kHz, 1 V/Pascal): -35 dB (17.8 mV)  
Фантомное питание: от 11 до 52 Vdc/ 2.0 mA  
Цвет: чорный  
  
Условия эксплуатации: от –18°C до 57°C при влажности от 0 до 95%