SHURE MX202B/C
Shure MX202B/C микрофон кардиоидный, с кабельным предварительным усилителем, черного цвета
Микрофон для речи и вокала с высокой чувствительностью, широким частотным диапазоном и точным звуковоспроизведением.
Эффективная защита от электромагнитных и радиочастотных помех.
Балансный безтрансформаторный выход.
Предусмотрена замена картриджа на суперкардиоидный или всенаправленный.
4" гибкий штатив
10-метровый кабель с XLR предусилителем
Адаптер для крепления на микрофонную стойку
Ветрозащита

Область применения:
    Хоры
    Ансамбли
    Театры
    Церкви
Частотная характеристика: 50 Hz - 17 kHz
Направленность: кардиоидная
Номинальное выходное сопротивление: 150 Ohm
Чувствительность (1 kHz, 1 V/Pascal): -35 dB (17.8 mV)
Фантомное питание: от 11 до 52 Vdc/ 2.0 mA
Цвет: чорный

Условия эксплуатации: от –18°C до 57°C при влажности от 0 до 95%