Наименование модели: Omen Extreme-6   
Цвет гитары: See-Thru Black (STBLK) – прозрачный черный   
Модификация: праворукая   
Страна производитель: Индонезия   
Крепление грифа: на болтах   
Материал корпуса: махагон   
Верх корпуса: клен   
Контур верха корпуса: выпуклый   
Материал грифа: клен   
Окантовка: многослойная, кремовая   
Накладка грифа: палисандр   
Маркеры ладов: Abalone & Pearloid Vector   
Мензура: 25.5” (648 мм)   
Лады: 24 X-Jumbo   
Радиус накладки грифа: 14” (355 мм)   
Профиль грифа: тонкий "С"   
Толщина грифа: 1 лад – 0,787" (20 мм)/в 12 ладу – 0,866 (22 мм)   
Ширина порожка: 1,653" (42 мм)   
Верхний Порожек: Graph Tech XL Black Tusq   
Анкер: двойной, регулируемый с 4 мм анкерным болтом   
Бриджевый звукосниматель: [SCHECTER](http://www.pop-music.ru/catalog.php?brand=244) Diamond Plus   
Нековый звукосниматель: Schecter Diamond Plus   
Регулировки: громкость/громкость/тон(Push-Pull)/3-позиционный переключатель   
Цвет фурнитуры: черный хром   
Бридж: Tune-O-Matic/струны через корпус   
Колки: Schecter   
Ручки регулировок: металлические рифленые   
Струны: Ernie Ball Regular Slinky #2221 (.010-.046)