Наименование модели: Omen Extreme-6
Цвет гитары: See-Thru Black (STBLK) – прозрачный черный
Модификация: праворукая
Страна производитель: Индонезия
Крепление грифа: на болтах
Материал корпуса: махагон
Верх корпуса: клен
Контур верха корпуса: выпуклый
Материал грифа: клен
Окантовка: многослойная, кремовая
Накладка грифа: палисандр
Маркеры ладов: Abalone & Pearloid Vector
Мензура: 25.5” (648 мм)
Лады: 24 X-Jumbo
Радиус накладки грифа: 14” (355 мм)
Профиль грифа: тонкий "С"
Толщина грифа: 1 лад – 0,787" (20 мм)/в 12 ладу – 0,866 (22 мм)
Ширина порожка: 1,653" (42 мм)
Верхний Порожек: Graph Tech XL Black Tusq
Анкер: двойной, регулируемый с 4 мм анкерным болтом
Бриджевый звукосниматель: [SCHECTER](http://www.pop-music.ru/catalog.php?brand=244) Diamond Plus
Нековый звукосниматель: Schecter Diamond Plus
Регулировки: громкость/громкость/тон(Push-Pull)/3-позиционный переключатель
Цвет фурнитуры: черный хром
Бридж: Tune-O-Matic/струны через корпус
Колки: Schecter
Ручки регулировок: металлические рифленые
Струны: Ernie Ball Regular Slinky #2221 (.010-.046)