**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

* Типы эффектов: 11 моделей эффекта дилей
* Количество пресетов: до 9-ти сохраняемых пользовательских настроек, ручной режим (Manual)
* Частота семплирования: 44.1кГц
* АЦ/ЦА преобразование: 24 бит
* Обработка сигнала: 32 бит
* Частотная характеристика: 20 Гц - 20 кГц +/- 1 Дб
* Коэффициент Нелинейных Искажений + Шум: 93 дБ (<0.003%) тип «А»
* Динамический диапазон: 100 дБ
* Входное сопротивление: -20 дБ@1 мОм
* Выходное сопротивление -10 дБ (при выходном сопротивлении нагрузки 10 кОм или больше)
* Дисплей: 128 х 128 TFT
* Питание: 9В DC (Батарея 9В, ACD - 007A адаптер)
* Размеры: Длина: 125, ширина: 108, высота: 57 мм
* Вес: 390 гр
* Аксессуары: Инструкция, сертификат, батарея 9В